### 0.2 - putconf - jeudi 7 janvier 2016, 16:18:49 (UTC+0100)

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# carte reseau admin
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp
	address 192.168.99.12
	netmask 255.255.255.0

# Réseau N-lb-f
allow-hotplug enp0s8
iface enp0s8 inet static
        address 192.168.101.2
        netmask 255.255.255.0

# réseau N-lb-b
allow-hotplug enp0s9
iface enp0s9 inet static
        address 192.168.102.2
        netmask 255.255.255.0
#        up /root/nat.sh

# Réseau VPN
#allow-hotplug enp0s10
#iface enp0s10 inet static
#        address 192.168.1.1
#        netmask 255.255.255.0



# Réseau liaison entre routeur
#allow-hotplug enp0s16
#iface enp0s16 inet static
#        address 192.168.200.253
#        netmask 255.255.255.0

