# Définition des interfaces avec un nom
define netif = enp0s3
define dmzif = enp0s8
define lanif = enp0s9

# Définition de l'IP du serveur web
define srv = 172.16.0.1

# Définition du réseau LAN
define lan-ntw = 10.0.0.0/24

# Définition de l'IP du proxy, du DNS, du port du proxy et du réseau DMZ pour ne pas à tout retaper
define proxy = 10.121.38.1
define dns = {10.121.38.7 , 10.121.38.8}
define proxyport = 8080
define dmznet = 172.16.0.1-172.16.0.254

# Définition des IPs des cartes de la machine firewall
define firewall = 192.168.0.120
define ipdmz = 172.16.0.254
define iplan = 10.0.0.254

table ip ipfilter{

	chain prerouting {
                type filter hook prerouting priority filter; policy drop;

		#Permet le passage des réponses aux requêtes acceptées
		ct state established, related accept

		#Accepte les réponses ping
		icmp type echo-reply accept

		#Accepte les requêtes de ping si elles viennent du LAN, à destination de la DMZ
		icmp type echo-request iif {$lanif} ip daddr $dmznet accept

		#Même chose que plus haut, mais à destination de l'IP de la carte LAN du firewall
		icmp type echo-request iif {$lanif} ip daddr {$iplan} accept

                #Autorise les requêtes ayant pour port de destination les ports FTP
		tcp dport 20 accept
                tcp dport 21 accept

		#Autorise les requêtes HTTP/HTTPS venant de la LAN
                tcp dport {80, 443} ip saddr $lan-ntw accept
		tcp sport {80, 443} ip saddr $lan-ntw accept

		#Autorise le SSH
		tcp dport 22 accept

		#Autorise les requêtes DNS depuis la DMZ et le LAN
		udp sport 53 iif {$dmzif, $lanif} accept
		udp dport 53 accept

		#Autorise les requêtes provenant du proxy avec ports HTTP/HTTPS
		ip saddr $proxy tcp dport {80, 443} accept

		#Autorise les requêtes qui vont vers le serveur DNS
		ip daddr $dns accept
        }

	chain system_in {
                type filter hook input priority filter; policy drop;

		#Permet le passage des réponses aux requêtes acceptées
		ct state established, related accept

		#Accepte les réponses ping
		icmp type echo-reply accept

		#Accepte les requêtes de ping si elles viennent du LAN
		icmp type echo-request iif {$lanif} accept

		#Autorise les requêtes ayant pour port de destination les ports FTP
                tcp dport 20 accept
                tcp dport 21 accept

		#Autorise les requêtes HTTP/HTTPS
                tcp dport {80, 443} accept

		#Autorise le SSH
                tcp dport 22 accept

		#Autorise les requêtes DNS
		udp sport 53 accept
                udp dport 53 accept

		#Autorise les requêtes provenant du proxy avec ports HTTP/HTTPS
		ip saddr $proxy tcp dport {80, 443} accept
        }

 	chain routing {
                type filter hook forward priority filter; policy drop;

		#Permet le passage des réponses aux requêtes acceptées
		ct state established, related accept

		#Accepte les requêtes de ping si elles viennent du LAN, à destination de la DMZ
        	icmp type echo-request iif {$lanif} oif {$dmzif} accept

		#Même chose que plus haut, mais à destination de l'IP de la carte LAN du firewall
		icmp type echo-reply iif {$dmzif} oif {$lanif} accept

		#Autorise les requêtes HTTP/HTTPS venant de la LAN
                tcp dport {80, 443} ip saddr $lan-ntw accept
		tcp sport {80, 443} ip saddr $lan-ntw accept

		#Autorise le port forwarding pour la DMZ pour HTTP/HTTPS
		tcp dport {80, 443} ip saddr $srv accept

		#Autorise les requêtes DNS depuis la DMZ et le LAN
		udp sport 53 iif {$lanif, $dmzif} accept
		udp dport 53 accept

		#Autorise les requêtes qui vont vers le serveur DNS
		ip daddr $dns accept
	}

 	chain system_out {
                type filter hook output priority filter; policy drop;

		#Autorise les requêtes qui vont vers le serveur DNS
                ip daddr $dns accept

		#Autorise les requêtes provenant du proxy, depuis le port 8080
                ip daddr $proxy tcp dport $proxyport accept

		#Accepte les requêtes de ping si elles viennent du LAN
		icmp type echo-reply oif {$lanif} accept

		#Accepte les requêtes ping
		icmp type echo-request accept

		#Autorise les requêtes ayant pour port de destination les ports FTP
                tcp dport 20 accept
		tcp sport 20 accept
                tcp dport 21 accept
		tcp sport 21 accept

		#Autorise les requêtes provenant des ports HTTP/HTTPS
                tcp dport {80, 443} accept
		tcp sport {80, 443} accept

		#Autorise le SSH
		tcp sport 22 accept

		#Autorise les requêtes DNS
                udp sport 53 accept
                udp dport 53 accept
        }

	chain postrouting {
                type filter hook postrouting priority filter; policy drop;

		#Permet le passage des réponses aux requêtes acceptées
		ct state established, related accept

		#Autorise les requêtes qui vont vers le serveur DNS
		ip daddr $dns accept

		#Autorise les requêtes allant vers le proxy avec le port 8080
		ip daddr $proxy tcp dport $proxyport accept

		#Autorise les requêtes ping venant des cartes LAN, DMZ et la carte en pont du firewall
		icmp type echo-request ip saddr {$iplan, $ipdmz, $firewall} accept

		#Autorise les réponses ping si elles viennent de la DMZ à destination du LAN
		icmp type echo-reply iif {$dmzif}  oif {$lanif} accept

		#Autorise les requêtes ping venant de la LAN à destination de la DMZ
		icmp type echo-request iif {$lanif} oif {$dmzif} accept

		#Autorise les requêtes ping ayant le LAN pour origine, à destination de la carte LAN du firewall
		icmp type echo-request ip saddr $iplan oif $lanif accept

		#Autorise les requêtes FTP
                tcp dport 20 accept
                tcp sport 20 accept
                tcp dport 21 accept
                tcp sport 21 accept

		#Autorise les requêtes ayant pour ports HTTP et HTTPS comme ports de destination et de source
                tcp dport {80, 443} accept
		tcp sport {80, 443} accept

		#Autorise le SSH
		tcp sport 22 accept

		#Autorise les requêtes DNS
                udp sport 53 accept
                udp dport 53 accept

		#Autorise les requêtes provenant du DNS
		ip daddr $dns accept
	}

	chain pre_nat {
                type nat hook prerouting priority filter; policy accept;
		
		#Autorise les requêtes HTTP vers la carte LAN du firewall
		tcp dport 80 ip daddr $firewall dnat $srv:80
		#Même chose mais pour HTTPS
		tcp dport 443 ip daddr $firewall dnat $srv:443
	}

	chain post_nat {
                type nat hook postrouting priority filter; policy accept;

		#Autorise la NAT à destination du firewall si la requête vient du LAN et part vers Internet
		ip saddr $lan-ntw oif $netif snat $firewall

		#Même chose, mais si la requête provient de la DMZ
		ip saddr $dmznet oif $netif snat $firewall
	}
 }
