# Chaînes à ajouter dans l'étape 4

table ip ipfilter {

	chain prerouting {
                type filter hook prerouting priority filter; policy drop;

		# Permet le passage des réponses aux requêtes acceptées
		ct state established, related accept

		# Accepte les requêtes de ping si elles viennent du LAN, à destination de la DMZ, étape 4
        	icmp type echo-request iif {$lanif} oif {$dmzif} accept

		# Accepte les réponses ping pour l'étape 4
		icmp type echo-reply accept

        }

	chain system_in {
                type filter hook input priority filter; policy drop;

		# Accepte les réponses ping pour l'étape 4
		icmp type echo-reply accept
        }

 	chain routing {
                type filter hook forward priority filter; policy drop;

		# Permet le passage des réponses aux requêtes acceptées
		ct state established, related accept

		# Accepte les requêtes de ping si elles viennent du LAN, à destination de la DMZ, étape 4
        	icmp type echo-request iif {$lanif} oif {$dmzif} accept

		# Accepte les réponses ping pour l'étape 4
		icmp type echo-reply iif {$dmzif} oif {$lanif} accept
	}

 	chain system_out {
                type filter hook output priority filter; policy drop;

		# Autorise le pare-feu à faire des pings vers toutes les machines, étape 4 - A vérifier
		icmp type echo-request accept      
	}

	chain postrouting {
                type filter hook postrouting priority filter; policy drop;

		# Permet le passage des réponses aux requêtes acceptées
		ct state established, related accept

		# Accepte les requêtes de ping si elles viennent du LAN, à destination de la DMZ, étape 4
        	icmp type echo-request iif {$lanif} oif {$dmzif} accept

		# Autorise le pare-feu à faire des pings vers toutes les machines, étape 4 - A vérifier
		icmp type echo-request ip saddr {$firewall-net, $firewall-lan, $firewall-dmz} accept

		# Accepte les réponses ping pour l'étape 4
		icmp type echo-reply iif {$dmzif} oif {$lanif} accept
	}
}