### 0.2 - putconf - jeudi 7 janvier 2016, 16:18:49 (UTC+0100)

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# carte n-adm
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet static
	address 192.168.99.103
	netmask 255.255.255.0

# Réseau n-dmz-lb
allow-hotplug enp0s8
iface enp0s8 inet static
        address 192.168.101.3
        netmask 255.255.255.0

# réseau n-dmz-db
allow-hotplug enp0s9
iface enp0s9 inet static
        address 192.168.102.3
        netmask 255.255.255.0




