### 0.2 - putconf - jeudi 7 janvier 2016, 16:18:49 (UTC+0100)

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# carte reseau admin
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet static
	address 192.168.99.13
	netmask 255.255.255.0

# Réseau DMZ
allow-hotplug enp0s8
iface enp0s8 inet static
        address 192.168.100.254
        netmask 255.255.255.0

# carte en bridge
allow-hotplug enp0s9
iface enp0s9 inet dhcp
       up /root/nat.sh

# Réseau VPN
allow-hotplug enp0s10
iface enp0s10 inet static
        address 192.168.1.1
        netmask 255.255.255.0
        up ip route add 172.16.128.0/24 via 192.168.1.2


# Réseau liaison entre routeur
allow-hotplug enp0s16
iface enp0s16 inet static
        address 192.168.200.253
        netmask 255.255.255.0
	up ip route add 172.16.0.0/24 via 192.168.200.254
	up ip route add 172.16.64.0/24 via 192.168.200.254
