;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     srv1.domaine.lan. root.domaine.lan. (
                     2021022600         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
        IN      NS      srv1.domaine.lan.
srv1.domaine.lan. A	192.168.0.29
srv2.domaine.lan. A	192.168.0.41

29	IN      PTR	srv1.domaine.lan.
22	IN	PTR	poste1.domaine.lan.	
41	IN	PTR	srv2.domaine.lan.

