;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
domaine.lan.       IN      SOA     srv1.domaine.lan. root.srv1.domaine.lan.  (
                              2         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL

;

	      NS      srv1.domaine.lan.
srv1.domaine.lan.     A  192.168.0.29
srv2.domaine.lan.     A  192.168.0.41

$ORIGIN domaine.lan.
poste1				A	192.168.0.22
www				CNAME poste1.domaine.lan.

